**Подвесной унитаз S21 S**

Черная матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **110310BK**

Технические характеристики

Подвесной унитаз.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами, представленными на рынке.

Простой элегантный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Толщина стали : 1,5 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Цельная штампованная чаша, без швов, легкий уход и повышенная гигиеничность.

Смыв по периметру.

Горизонтальный подвод воды Ø 55 мм.

Горизонтальный выпуск Ø 100 мм.

Экономия воды: функционирует с объемом 4 л и больше.

Закрытое дно.

Отверстия для крепления сиденья. Поставляется с заглушками под отверстия из нержавеющей стали при использовании без сиденья.

Быстрая простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.

Поставляется с монтажной пластиной и 6 противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 997 для слива объемом 4 л.

Вес : 11 кг.

Гарантия 30 лет.