**Усиленное настенное крепление**

Для TEMPOMATIC 3 и 4

Артикул: **841215**

Технические характеристики

Усиленное настенное крепление.

Поставляется с эстетической накладкой.

Рекомендуется для установки настенных смесителей для раковин TEMPOMATIC 3 или TEMPOMATIC 4 с наружным подводом.

Гарантия 30 лет.