**Электроклапан**

Для линеек TEMPOMATIC и BINOPTIC для раковины

MM3/8" - 12V - С фильтром

Артикул: **495612**

Технические характеристики

Электроклапан с фильтром.

Для продуктов из линеек TEMPOMATIC и BINOPTIC для раковины.

Коннекторы M3/8".

Функционирует с питанием 12V.

Размеры : 64 x 50 мм.