**Электронный блок**

Для TEMPOMATIC для раковины

От батареи

Артикул: **495446BC**

 Технические характеристики

Электронный блок.

Электронный модуль для кранов/смесителей для раковины TEMPOMATIC.

С функцией периодического ополаскивания.

Функционирует с питанием от батареи 6V.

Размеры : 110 x 75 x 41 мм.