**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC urinoir et douche

Sur secteur

Référence: **487449**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Module électronique pour robinetterie TEMPOMATIC d'urinoir ou de douche .

Fonctionne avec une alimentation sur secteur 12V.

Dimensions : 75 x 75 x 37 mm.