**Термостатический встраиваемый смеситель для душа с угловым подводом**

Смеситель SECURITHERM без обратного клапана, набор 2/2

Без душевой головки

Артикул: **H9633**

 Технические характеристики

Термостатический встраиваемый смеситель для душа с угловым подводом, набор 2/2 :

Термостатический смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Смеситель без обратного клапана на входах (сокращение роста бактерий).

Отсутствие риска смешения холодной и горячей воды.

Смеситель с последовательным открытием и антиожоговой безопасностью : автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Термозащита Securitouch.

Термостатический картридж с последовательным от крытием и защитой от налета для регулирования расхода и температуры.

Регулируемая температура холодной воды до 39°C со стопором ограничения температуры, срабатывающим при достижении 39°C.

Возможность проведения термической обработки.

Базовый расход отрегулирован до 9 л\мин (только на смесителе), 6 л/мин при давлении 3 бара для душевой головки.

Вентили ERGO.

Фильтры встроены в подводы воды M3/4".

Смеситель соответствует требованиям медицинских норм NF Médical.

Пластина из блестящей полированной нержавеющей стали 166 x 166 мм.

Смеситель особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель с последовательным открытием адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель для душа 30 лет.

Заказывать вместе со встраиваемым герметичным блоком арт. H96CBOX.