**Порционный картридж**

Механизм для TEMPOSTOP раковина

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743005**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOSTOP для раковины.

Старая версия.

С нажимной кнопкой.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Расход регулируется от 1,4 до 6 л/мин.