**Порционный картридж**

Механизм для TEMPOFLUX для унитаза

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743761**

 Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOFLUX для унитаза.

С нажимной кнопкой с мягким пуском.

Для наружного крана прямого смыва для унитаза 3/4".

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.