**Порционный картридж**

Механизм для TEMPOSTOP для писсуара

Интервал подачи воды ~3 сек

Артикул: **743003**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOSTOP для писсуара.

Старая версия.

Для крана 1/2".

С нажимной кнопкой.

Интервал подачи воды ~3 сек.

Расход регулируется.