**Фильтр для крана и душа на стену BIOFIL 4 месяца**

Стерильный

Струя ручной душ

Артикул: **20450**

Технические характеристики

Фильтр для крана и душа на стену DELABIE против легионеллы и всех микробов, струя ручной душ.

Материал устройства: АБС.

Тип мембраны: трубчатая микрофильтрация.

Мембранные материалы: Полиэтилен.

Порог отсечки: номинальный 0,1 мкм и абсолютный 0,2 мкм, стерилизующая степень.

Квалифицированный объем воды на период использования: 12 000 литров.

Расход фильтрации: 4,6 л/мин при 1 бар, 7,6 л/мин при 3 барах и 9,4 л/мин при 5 барах (только фильтр, без ограничения расхода в кранах).

Занимает очень мало места, подходит для смесителей с небольшой высотой излива: В. 63 - Ø. 56

Контроль за застарелыми загрязнениями: защитная юбка и наклонное соединение для оптимальной установки (позволяет адаптировать положение фильтра так, чтобы струя воды не падала на слив).

Максимальное рабочее давление на входе: 5 бар.

Максимальный срок использования: 4 месяца после установки.

Устойчивость к термической обработке : 70°C в течение 30 минут.

Устойчивость к химической обработке: 100 ppm активного хлора в течение 4 часов.

Стерильный фильтр.

Класс CE Is — медицинское устройство.

Упаковка в коробках по 10 штук.