**Встраиваемое распределительное устройство для SPORTING 2 SECURITHERM**

Для SPORTING 2 SECURITHERM от сети - Набор 1/2

Компактный, подключение сверху или снизу

Артикул: **714012**

Технические характеристики

Встраиваемое распределительное устройств, набор 1/2 :

Компактный распределитель для душевой панели SPORTING 2 SECURITHERM от сети.

Встраиваемое подключение сверху или снизу.

Поставляется с установленными заглушками для облегчения испытаний под давлением.

Простая сборка фиксирующей пластины: байонетная система позволяет удерживать заглушки на месте.

Крепление винтом или зажимными клещами.

Модулируемая установка (рейка,сплошная стена) :

- Установка на рейку (с или без распорок в комплекте) : совместимо со стеной от 24 до 68 мм (при соблюдении глубины встраивания минимум 48 мм).

- Установка на сплошную стену : совместимо со стеной от 0 до 68 мм.

Безопасная очистка сети без чувствительного элемента.

Подключение M1/2".

Гарантия 30 лет.

Заказывать с SPORTING 2 SECURITHERM со встроенным подключением от сети арт. 714910.