**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 5**

Secteur, bloc encastrable, mural

Pour cloison, L. 180, Électronique intégrée

Référence: **499410**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo automatique traversée de cloison :

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température avec butée réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.