**Держатель для запасного рулона туалетной бумаги**

Полированная нержавеющая сталь 304

Скрытые крепления

Артикул: **4070P**

 Технические характеристики

Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, полированная бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Труба Ø 25, толщина 1,2 мм.

Скрытые крепления.

Гарантия 30 лет.