**Настенный диспенсер для жидкого мыла, 0.5 литра**

Прямоугольный

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **6583**

 Технические характеристики

Прямоугольный настенный диспенсер для жидкого мыла.

Антивандальная модель с замком и стандартным ключом DELABIE.

Помпа дозатора с защитой от перерасхода и подтекания мыла (водонепроницаемая).

Толщина стали: 1 мм.

Емкость : 0,5 литра.

Размеры : 108 x 108 x 142 мм.

Гарантия 30 лет.