**Вешалка, 1 круглая головка, полированная нержавеющая сталь**

Полированная и хромированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **301**

Технические характеристики

Вешалка для одежды, 1 головка.

Монтаж на стену.

Покрытие полированная и хромированная нержавеющая сталь 304.

Скрытые крепления.

Размеры : Ø 65 мм x 58 мм.

Гарантия 30 лет.