**Одноразовый излив BIOCLIP**

Излив длиной 125, Ø22 для смесителя со съемным изливом

15 штук

Артикул: **20015**

 Технические характеристики

Съемный одноразовый излив BIOCLIP их Хостаформа®, длина 125 , Ø 22, подлежит вторичной переработке.

Оборудован звездообразным регулятором струи.

Излив с гладкой внутренней поверхностью препятствует образованию бактериальных ниш.

Подходит для всех кранов/смесителей с изливом BIOCLIP.

В комплекте 15 штук в индивидуальной упаковке.