**Кран с мгновенным автоматическим закрытием MONOFOOT**

Ножное управление

Крепление к полу

Артикул: **736101**

Технические характеристики

Кран для раковины с ножным управлением и автоматическим закрытием:

Мгновенное автоматическое закрытие.

Педаль может быть поднята для облегчения проведения уборки пола.

Регулируемая высота педали.

Крепление 4 винтами.

Подача холодной или смешанной воды.

Монтаж на пол M1/2".

Гарантия 30 лет.