**Поворотный излив с изогнутой горловиной**

Длина 150 мм, высота 120 мм

На поверхность

Артикул: **967152**

 Технические характеристики

Излив с изогнутой горловиной M1/2".

 Длина 150 мм, высота 120 мм.

 Крепление контргайкой.

 Хромированная латунь.

 Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.