**Поворотный излив с изогнутой горловиной**

Длина 200 мм, высота 200 мм

На поверхность

Артикул: **967202**

Технические характеристики

Излив с изогнутой горловиной M1/2".

Длина 200 мм, высота 200 м.

Крепление контргайкой.

Хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета 3 л/мин.

Гарантия 30 лет.