**Фиксированный излив**

Длина 75 мм

Для панелей 30 мм

Артикул: **942040**

 Технические характеристики

Излив через стену, длина 75 мм, M1/2".

Для панели ≤ 30 мм со штырем предотвращения вращения.

Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Обтекаемая антилигатурная форма.

Цельная хромированная латунь.

Регулятор струи с защитой от налета в форме звезды.

Гарантия 30 лет.