**Универсальный излив**

Длина120 мм, высота 60 мм

Для панели

Артикул: **941922**

 Технические характеристики

Излив трубка Ø 18, M1/2".

 Длина 120 мм.

 Для панели ≤ 10 мм.

 Хромированная латунь.

 Антивандальный регулятор струи с защитой от налета, базовая установка на 3 л/мин.

 Гарантия 30 лет.