**Душевая панель**

Механическая

Верхний подвод, ручной душ, алюминиевое покрытие

Артикул: **791350**

Технические характеристики

Механическая душевая панель с монокомандным смесителем и ручным душем:

Анодированная алюминиевая панель для наружной установки на стену.

Верхний подвод прямым запорным вентилем M1/2".

Механический не порционный смеситель.

Скользящий ручной душ с гибким шлангом на хромированном держателе.

Скрытые крепления.

Фильтры.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.