**Душевой комплект TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный с цепочкой, душевая головка GYM CONFORT

Артикул: **747004**

 Технические характеристики

Подвесной порционный душевой комплект с цепочкой :

 Порционный кран TEMPOSTOP M1/2" для подвода смешанной воды сверху.

 Подвесная установка.

 Интервал подачи воды ~15 сек.

 Расход 9 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

 Корпус из цельной хромированной латуни.

 Рычаг и цепочка с ручкой.

 Подвижная душевая головка GYM CONFORT с защитой от налета.

 Гарантия 30 лет.