**Комплект для прямого слива TEMPOCHASSE**

Порционный

Наружный

Артикул: **760000**

Технические характеристики

Порционный кран для прямого слива с нажимной кнопкой наружный :

Монтаж на стену.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Предотвращение обратного потока воды.

Корпус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Противоударный механизм.

Прямое подключение M1"1/4.

Базовый расход: 1,2 л/сек.

Гарантия 30 лет .