**Пищевой кухонный шланг**

Белый д.1,20 м

Артикул: **433120**

Технические характеристики

Белый армированный пищевой кухонный шланг д.1,20 м.

Экранирование из ПВХ в зоне интенсивной нагрузки.

Вращающаяся гайка с защитой от прокручивания.

Шланг устойчив к температуре до 70°C и максимальному давлению 5 бар.

Запчасть для ремонта устройств предварительной мойки.