**Двойной крючок матовая нержавеющая сталь**

Матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **4042S**

Технические характеристики

Двойной крючок из матовой бактериостатической нержавеющей стали 304.

Скрытые крепления.

Труба Ø 20, толщина 1 мм.

Размеры : Ø 62 x 55 x 95 мм.

Гарантия 30 лет.