**Настенный умывальник REDO**

Матовая нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120710**

 Технические характеристики

Настенный умывальник.

Внутренний диаметр чаши: 320 мм.

Простой лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 3 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211710015]