**Умывальник настенный BOB**

Матовая нержавеющая сталь 304 - скрытый выпуск

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120130**

 Технические характеристики

Настенный умывальник.

Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Простой лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Антивандальность : умывальник закрыт снизу, сифон скрыт.

Быстрая и простая установка: монтаж спереди благодаря крепежной пластине из нержавеющей стали.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4 и сифоном.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 5,5 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.3411130000]