**Умывальник настенный FRAJU**

Матовая нержавеющая сталь 304

С отверстием под смеситель Ø 35 по центру

Артикул: **121430**

Технические характеристики

Настенный умывальник, 540 x 480 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм - чаша и 1,5 мм - края.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,65 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт. 0211430008]