**Умывальник напольный BAILA**

Матовая нержавеющая сталь 304

С отверстием под смеситель Ø 35 по центру

Артикул: **121170**

 Технические характеристики

Напольный умывальник, высота 830 мм. Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Прекрасный элемент декора.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4. Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 12 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0210170008]