**Откидной держатель шторы для душа**

Откидной

Белый высокопрочный нейлон

Артикул: **510159N**

Технические характеристики

Откидной держатель шторы для душа.

Доступ сбоку в поднятом положении для людей с ограниченными физическими возможностями (МГН).

В опущенном положении сохраняет комфорт и интимность для пациента.

Позволяет лицу, осуществляющему уход за пациентом защищаться от брызг.

Размеры : 900 x 230 x 105 мм, Ø 32.

Удерживается в вертикальной плоскости.

Плавное опускание.

Держатель шторы для душа из полиамида высокой прочности (Нейлон) : с усилением из стали с антикоррозийной обработкой толщиной 2 мм.

Крепления скрыты пластиной из нержавеющей стали 304, толщина 4 мм.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали для бетонных стен.

Гарантия на держатель для шторы для душа 30 лет.