**Патрубок для кранов для писсуара ТEMPOMATIC 4 и TEMPOFLUX**

Для стандартного писсуара Ø 35

Артикул: **752430**

Технические характеристики

Патрубок для встраиваемых кранов для писсуара TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX и стандартного писсуара с подключением через соединительною гильзу Ø 35.

Гарантия 30 лет.