**Хирургический умывальник с низким щитком**

Матовая нержавеющая сталь 304 - 1 место - д. 700 мм

Без перелива

Артикул: **185020**

Технические характеристики

Настенный хирургический умывальник с низким щитком 75 мм.

Адаптирован для больниц и медицинских учреждений.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность. Толщина стали: 1,2 мм.

Длина 700 мм, 1 место. Без отверстия под смеситель.

Гладкая поверхность и закругленные внутренние края для простоты очистки.

Дизайн "Гигиена +": сокращение бактериальных ниш, скрытый сифон, простая чистка.

Сливное отверстие справа. Без перелива. Поставляется с крепежным комплектом.

Вес : 15,6 кг.

Гарантия 30 лет.