**Ручной душ M1/2", белый**

Защита от налета посредством выступающих форсунок

Артикул: **433003**

 Технические характеристики

Белый ручной душ с регулируемой струей и насадкой с защитой от налета посредством выступающих форсунок.

Противоударный.

Два вида струи: струя дождик и прямая струя с расходом 10 л/мин при давлении 3 бара.

Покрытие ручки - усиленный противоскользящий полипропилен (более удобный захват).

Цельная хромированная латунь.

Возможность блокировки душа в открытом положении одним щелчком.

Гарантия 30 лет.