**Угловая настенная раковина MINIMAL**

Матовая нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120550**

Технические характеристики

Настенная раковина дя установки в углу (стена на 90°).

Внутренний диаметр раковины : 320 мм.

Сдержанный лаконичный дизайн.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Поставляется с решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Крепежный комплект.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4 кг.

Гарантия 30 лет.