**Душевая стойка PLEIN AIR**

Порционная, 1 душ и 1 кран для мытья ног

Анодированный алюминий, готова к установке

Артикул: **717511**

Технические характеристики

Порционная душевая стойка:

Анодированная алюминиевая стойка готовая к установке.

Оснащена 1 душем и 1 краном для мытья ног.

Подвод воды снизу через прямой запорный вентиль M1/2".

Порционный кран TEMPOSOFT 2 для подачи смешанной воды.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода до 6 л/мин при давлении 3 бара.

Кран для мытья ног из цельной хромированной латуни, расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фильтры.

Ревизионный люк с вентилем для затвора и опорожнения.

Гарантия 30 лет.