**Душевая стойка PLEIN AIR**

Порционная, 2 душа

Анодированный алюминий, готова к установке

Артикул: **717520**

Технические характеристики

Порционная душевая стойка:

Анодированная алюминиевая стойка готовая к установке.

Оснащена 2 душами.

Подвод воды снизу через прямой запорный вентиль M1/2".

Порционный кран TEMPOSOFT 2 для подачи смешанной воды.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Антивандальная хромированная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода до 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фильтр.

Ревизионный люк с вентилем для затвора и опорожнения.

Гарантия 30 лет.