**Душевая панель SPORTING 2**

Порционная

Верхний или задний подвод, анодированный алюминий

Артикул: **714700**

Технические характеристики

Порционная душевая панель:

Анодированная алюминиевая и хромированная матовая панель.

Поворотный коннектор для подключения воды сверху или сзади.

Экстраплоская конструкция со скрытыми креплениями.

Мягкий пуск.

Автоматическая механическая очистка при каждом использовании.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Фиксированная антивандальная душевая головка с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Регулируемый угол направления струи.

Легкий доступ к обратному клапану и фильтру.

Встроенный запорный вентиль.

Коннектор M1/2" для подвода смешанной воды.

Гарантия 30 лет.