**Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла BINOPTIC**

Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля

От сети, черная нержавеющая сталь 304, емкость 1л

Артикул: **512051BK**

 Технические характеристики

Настенный сенсорный диспенсер для жидкого мыла.

Диспенсер для жидкого мыла, мыла-пенки или водно-спиртового геля.

Отсутствие контакта с руками: автоматический пуск при помощи инфракрасного детектора.

Излив из черной матовой нержавеющей стали 304.

Помпа с защитой от перерасхода.

Независимый электронный блок и съемный резервуар для крепления под столешницу.

Сенсорный диспенсер жидкого мыла : питание от сети с трансформатором 230/6 V.

Для жидкого мыла на растительной основе максимальной вязкости 3 000 мПа.с или специальной пены.

Совместим с водно-спиртовым гелем.

Длина излива : 115 мм.

Поставляется с резервуаром емкостью 1 л.

Гарантия на сенсорный диспенсер для жидкого мыла 30 лет.

Маркировка СЕ.