**Сливная решетка для раковины HYGIÉNA**

Черная матовая сливная решетка, вогнутая

M1"1/4, короткая модель

Артикул: **6110BK**

Технические характеристики

Гигиеническая сливная решетка для раковины M1"1/4 , вогнутая (не задерживает воду).

Свободный слив, без центрального винта (предотвращает застревание остатков и уменьшает микробные ниши).

Решетка из хромированной латуни с покрытием Тефлон®, корпус из хромированного АБС.

Минимальная затяжка 1 мм, максимальная 2 мм.

Соответствует норме EN 274-1.