**Раковина на поверхность QUADRA**

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: **120650BK**

 Технические характеристики

Полувстраиваемая раковина на поверхность, 380 x 380 мм.

Подходит для настенного или высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Диаметр для врезки раковины : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали : 1,2 мм.

Покрытие из черного матового Тефлона®.

Цельная штампованная чаша, без швов.

Поверхность без острых краев.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3 кг.

Гарантия 30 лет.