**Настенный умывальник MINI BAILA**

Черная матовая нержавеющая сталь 304

Артикул: **121180BK**

Технические характеристики

Настенный умывальник.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали : 1 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Поверхность без острых краев.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива. Поставляется с креплениями.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 4,1 кг.

Гарантия 30 лет.