**Электроклапан**

Для линейки TEMPOMATIC

MM1/2" - 12V - С фильтром

Артикул: **495626**

 Технические характеристики

Электроклапан с фильтром.

Для продуктов из линейки TEMPOMATIC.

Коннекторы M1/2".

Функционирует с питанием 12V.

Размеры : 62 x 50 мм.