**Керамический картридж Ø35 с балансировкой давления**

Картридж на основании

Артикул: **N262**

Технические характеристики

Керамический картридж Ø35 с балансировкой давления с основанием.

Для линеек :

- 2542EP, 2599EP

- 2620EP/2621EP

- 2564TxEP и 2565TxEP ( с 10/2020)

- 2870TxEP и 2871TxEP ( с 10/2020).