**Поворотный излив-трубка**

Верхний излив

в.135 д.200

Артикул: **963200145F**

Технические характеристики

Поворотный верхний излив-трубка Ø22 из хромированной латуни с регулятором струи.

Излив в.135 д.200 с гайкой 3/4".

Для смесителей для мойки и смесителей для Профессиональной кухни.