**Электронный блок**

Для TEMPOMATIC раковина или душ

От сети, 230/12V

Артикул: **495445BC**

Технические характеристики

Электронный блок.

Электронный модуль для кранов/смесителей TEMPOMATIC для раковины или душа.

С функцией периодического ополаскивания.

Функционирует с питанием от сети 230/12V.

Размеры : 110 x 75 x 41 мм.