**Порционный картридж**

Для TEMPOSOFT 1 и 2 для раковины

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743747**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOSOFT и TEMPOSOFT 2 для раковины.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Расход регулируется от 1,4 до 6 л/мин.