**Порционный картридж**

Для TEMPOGENOU

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: **743305**

Технические характеристики

Порционный картридж для крана с коленным управлением.

Для порционного крана TEMPOGENOU.

Картридж для крана линейки TEMPOSTOP через стену с рычагом.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Расход регулируется от 1,4 до 6 л/мин.