**Порционный картридж**

Механизм для TEMPOSTOP душ

Интервал подачи воды ~15 сек

Артикул: **743010**

 Технические характеристики

Порционный картридж для крана TEMPOSTOP для душа.

Старая версия.

С нажимной кнопкой.

Для кранов 1/2".

Интервал подачи воды ~15 сек.

Расход регулируется.