**Табурет для душа Be-Line®**

Сиденье в белом цвете

Конструкция из нержавеющей стали 304

Артикул: **511418W**

 Технические характеристики

Табурет для душа Be-Line®.

Табурет для инвалидов, маломобильных групп населения (МНГ).

Цельное сиденье из белого высокопрочного полимера.

Конструкция из нержавеющей стали 304 Ø 18 x 2 мм.

Размеры : 360 x 540 x 480 мм.

Высота сиденья: 480 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес: 135 кг.

Ножки с белыми защитными пластиковыми накладками.

Гарантия на табурет для душа 30 лет.